黄山学院学生处货架采购项目

采购需求参数

一、采购货物技术参数

1.规格尺寸不低于以下参数：长150cm × 宽60cm × 高200cm，4层；

2.承重要求：每层额定承重不低于400斤（200kg）；

3.材质规格不低于以下参数：

 立柱：4cm×8cm型材；横档：4cm×6cm型材；层板：厚度0.6mm；

4.表面处理工艺：酸洗磷化处理后静电喷塑，颜色为白色；

5.结构样式：可拆卸组装式仓储货架，含立柱、横梁、斜撑、层板、配套紧固件，结构稳固，横梁高度可自由调节；

6.质量要求：无毛刺、掉漆、变形、开裂，焊接牢固，配件齐全，适配组装，满足日常存放重物使用；

7.货架包含安装与滑轨式遮挡帘。
二、采购数量

38个
三、供货周期

合同签订后10个工作日内完成全部货物送货与安装；送货地点：黄山学院两个校区辅导员值班室。

四、付款方式

全部货物送达现场、安装验收合格后，供方开具增值税专票，采购方一次性付款。

五、质保期限
免费质保期：不少于3年，自全部货物安装验收合格当日起计算。质保期内，因产品本身质量问题（型材变形、脱塑、焊接开裂等），供方免费更换配件、上门维修，免收材料费、人工费、往返运费。

六、其他售后及配套要求
1. 供方负责送货上门、现场组装调试，安装完成后清理现场包装垃圾；

2. 质保期内接到故障报修，24小时内响应，3个工作日内到场处理；

3. 质保期满后，供方提供终身成本价维修、配件供应服务；

4.交付时提供产品合格证；

5.所有货架必须满足本技术参数要求，到货后采购方有权抽检尺寸、厚度、承重，抽检不合格，供方无条件退换货并承担由此产生的全部费用及延误责任；

6.报价包含货物材料费、加工费、喷塑费、包装费、运输费、安装费、滑轨式遮挡帘、税费等全部费用，采购方不再额外支付其他费用。

